ТЕХНИЧЕСКА КАРТА ЗА ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Продукт: PET АКУСТИЧЕН ФИЛЦ (100% Рециклируем Полиестер)
Като водещ вносител на плоскости от PET филц, Поларис Продукт ООД гарантира най-високо качество на материала и са предварително третирани с антистатични препарати. Това намалява задържането на прахови частици по повърхността на изделията. За запазване на естетическите, техническите и акустичните им характеристики, препоръчваме следните методи на поддръжка:
1. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛА
· Състав: полиестерни влакна (PET).
· Устойчивост: Висока устойчивост на влага, мухъл и химикали (алкохоли, слаби киселини).
· Структура: Пореста, звукопоглъщаща повърхност.

2. МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Начин на почистване: 
Сухо почистване (Редовна грижа) Прахосмукачка: Използвайте накрайник с мека четка. Това е най-ефективният начин да изтеглите праха от дълбочината на филца, без да нарушавате повърхността му.
Ролка за мъх: Идеална е за бързо премахване на повърхностни власинки или козина от домашни любимци.
Отстраняване на петна
Влажна кърпа: Ако има петно, използвайте мека кърпа, напоена с хладка вода и неутрален сапун. Важно: Попивайте внимателно, вместо да търкате силно, за да не „разрошите“ филца.
Дълбоко почистване
Парочистачка: При силно замърсяване може да се ползва пара, но от разстояние, за да не се деформират полиестерните нишки от високата температура.
Специализирани препарати:
За по-упорити замърсявания може да се използва ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ


3. ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА С ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ (IPA)
При наличие на упорити замърсявания или при необходимост от дълбока дезинфекция (в офиси, зали, болници), прилагайте следния алгоритъм:
· Концентрация: Използвайте разтвор на Изопропилов алкохол между 70% и 99%
· Нанасяне: Напръскайте филца равномерно от разстояние 20 см. Не напоявайте материала до степен на подгизване.
· Екстракция: При петна използвайте чиста бяла микрофибърна кърпа. Притиснете (попийте) петното вертикално.
· ВНИМАНИЕ: Избягвайте хоризонтално търкане, за да предотвратите разрошването на повърхностните влакна.
· Сушене: Материалът изсъхва бързо при стайна температура. Осигурете добра вентилация на помещението.
Посочения препарат може да се открие в търговската мрежа по форма на:
Опаковка 500ml с дифузер:
https://www.masterhaus.bg/bg/product/207948-izopropilov-spirt-alkohol-ipa-500ml-s-difuzer
Опаковка бутилка 1л:
https://mr-bricolage.bg/izopropilov-aklohol-l/p/1047724

4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАБРАНИ
· ЗАБРАНЕНО е използването на белина, хлорни препарати или силно алкални почистващи средства.
· НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ гореща вода над 40°С
· НЕ ПРИЛАГАЙТЕ директна топлина (ютии, пистолети за горещ въздух), тъй като това може да разтопи влакната.
· ВНИМАНИЕ: Изопропиловият алкохол е леснозапалим. Да се съхранява и използва далеч от източници на открит огън.
Експертен съвет от Поларис Продукт ООД: Редовната поддръжка с прахосмукачка предотвратява наслояването на микропрах в порите на филца, което гарантира запазването на неговия висок коефициент на звукопоглъщане във времето.
Контакти за техническа консултация: www.polaris-bg.com
